Программа SPO_V1.1 позволяет считывать и отображать на экране ПЭВМ в графическом виде измеренные значения содержания определяемого компонента из энергонезависимой памяти сигнализаторов СГГ-20Микро.

Перед запуском программы необходимо:
1. Установить драйвер виртуального COM-порта из каталога stm32_vcp.
2. Скопировать на жесткий диск ПЭВМ каталог SPO.
Для работы приложения требуется Microsoft .NET Framework 4.0

                                       Работа с программой

Запустить программу SPO_V1.1.exe из каталога SPO на ПЭВМ, перейти на вкладку "Параметры" и выбрать пункт "Настройки СОМ", в появившемся окне выбрать используемый COM-порт и установить скорость  115200 бит/с. Нажать кнопку  "Чтение", после окончания считывания данных на экране в графическом виде отобразятся значения, хранящиеся в памяти прибора.
Сохранение данных считанного архива в файл: перейти на вкладку "Файл",выбрать пункт "Сохранить" и в появившемся окне указать место для сохранения файла. 
Просмотр сохраненных файлов с архивом: перейти на вкладку "Файл",выбрать пункт "Открыть" и в появившемся окне указать требуемый файл.

Работа с графическими данными:  
увеличение масштаба-выделение курсором мыши требуемой области слева-напрво;
масштаб по умолчанию-выделение курсором мыши требуемой области справа-налево;
перемещение графических данных-перетягивание курсора мыши с зажатой правой клавишей.

Внимание!
1.Масштабирование графика возможно до значения шага координатной сетки 12-14 минут.
2. При загрузке ранее сохраненного файла при первом нажатии кнопки "Сортировать" возможна некорректная работа программы в части отображения графика. В этом случае необходимо повторно загрузить данные, после чего повторно нажать кнопку "Сортировать".
3. При выполнении команды "Печать графика" на печать выводится только видимая в окне программы область.
